|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| פריט  | דגם | כמות | הערות |
| מיקסר | digico | 1 | 48/24 |
| רמקולים PA | EAW 560Z | 4 | תלויים מלמעלה |
| בסים PA | PEAVEY 18X2 | 2 | יושבים על הריצפה |
| מגברים PA | PEAVEY  | 3 | High (2000)/mid(4080)/low(4080) |
| פרוססור | XTA DP 426 | 1 | 3 WAY |
| מוניטור turboshund | 2000 qi | 4 |  |
| מוניטור turboshund | 12 M | 2 |  |
| מוניטור טורבוסאונד | M10 | 2 |  |
| מיקרופון SHURE | 58\57\57 BATA |  | 58-(12) 57-(4) 57B-(2) |
| מיקרופון SHURE | קונדנסור | 1 |  |
| מיקרופונים לתופים | סט מלא shure | 1 |  |
| מיקרופון AKG | קונדנסור ב-1000 | 3 |  |
| מיקרופון אודיוטכניקה | קונדנסור LO-Z | 3 |  |
| מיקרופון אל חוטי | SHURE | 3 | 2-PG 58 2-SM58 |
| מקרופון אל חוטי  | M.L.R 101 | 4 |  |
| מדונות | MIPRO 707 | 12 |  |
| DI BOX | ברינגר | 8 | יש אפשרות ליותר אם צריך |

-כמובן שיש את כל החיבורים שצריך XLR/חשמל/ספיקונים/PL

-סטנדים יש מספיק לכל מיקרופון

-לכל שאלה אשמח לענות 0547745879 ישראל שוק